|  |
| --- |
| UNIT ANALISIS TRADISIONALBORANG PERSAMPELAN & PERLULUHAN UNTUK **ANALISIS SAMPEL PLASTER** |
| Arahan Kerja: PKKK/300/UAT/035 |

**PERSAMPELAN**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO. SAMPEL** | 2024070023 b | **JENIS PRODUK** | | □ Tradisional  □ Lain-lain, sila nyatakan:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **TARIKH TERIMA** | 17/7/2024 | **BIL. SAMPEL** | | 5 packs x 6 plasters |
| **TARIKH DISEDIAKAN** | 17/7/2024 | **NAMA PEGAWAI & TANDATANGAN** | | NURUL |
| 1. Daripada **\_5**  bungkusan, ambil  **5**  bungkusan. 2. Dari setiap bungkusan yang mengandungi  **6**  keping/ unit, ambil **6** keping/ unit.   3) Potong & campurkan kepingan plaster. Timbang 7 g untuk proses perluluhan. | | | | |
| **PERLULUHAN** | | | | |
| KAEDAH E: Electrothermal Heating Mantle \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| **CETAKAN BERAT SAMPEL** | | | | |
| Analytical Balance: **•** XP 205DR **•**  MSA 225S-100-DA **•** PG 603S  **•** MSE 225S-100-DU **•** Lain-lain: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Berat botol plastik:  Berat akhir:  (Selepas pencairan sampel) | | | Berat sampel + plaster:  (I)    Berat plaster kering:  (II)  Berat sampel (I – II): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ g  Berat bersih larutan sampel  (Berat akhir - Berat botol plastik): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ g | |

|  |  |
| --- | --- |
| **TANDATANGAN PENGANALISIS & TARIKH:** | **TANDATANGAN PENYEMAK & TARIKH:** |
|  |  |