**PANDUAN PENGGUNAAN KEBUK WASAP (FUME HOOD)**

1. ﻿﻿﻿Pastikan ekzos beroperasi sebelum memulakan kerja di kebuk wasap.
2. ﻿﻿﻿Pastikan tiada halangan pergerakan udara di dalam kebuk wasap.
3. ﻿﻿﻿Pastikan muka anda berada di luar kebuk wasap. Turunkan sash sebagai penghalang utama antara muka dan ruang dalam kebuk wasap.
4. ﻿﻿﻿Gunakan Personel Protective Equipment (PPE) seperti google, glove, kot dan kasut bertutup semasa menjalankan kerja di makmal.
5. ﻿﻿﻿Jangan bergerak dengan pantas semasa memasukkan atau mengeluarkan sesuatu daripada kebuk wasap. Jangan gunakan kipas atau bergerak dengan pantas di sisi bukaan kebuk wasap semasa kebuk wasap sedang digunakan. Ini akan mengganggu pergerakan udara dan mengurangkan keberkesanan kebuk wasap.
6. ﻿﻿﻿Pastikan kebuk wasap sentiasa bertutup (turunkan sash) jika tidak digunakan untuk menjimatkan tenaga.
7. ﻿﻿﻿Turunkan sash kebuk wasap sebanyak mungkin untuk meningkatkan keberkesanan kebuk wasap.
8. ﻿﻿﻿Sekiranya tiada bekalan elektrik, sash mesti diturunkan sehingga bukaan dalam satu inci untuk mengekalkan pergerakan udara ke dalam kebuk wasap.
9. ﻿﻿﻿Jangan buang sisa kimia atau sampah ke dalam kebuk wasap. Ekzos boleh tersumbat dengan tisu sekiranya ia termasuk ke dalam ekzos.
10. ﻿﻿﻿﻿Hadkan penyimpanan bahan kimia di dalam kebuk wasap ke bilangan minimum

(contoh : 2 botol).

1. ﻿﻿﻿Jangan jadikan kebuk wasap sebagai stor simpanan bahan kimia kerana ini akan menghalang pergerakan udara dan mengurangkan keberkesanan kebuk wasap.
2. ﻿﻿﻿Jangan tinggalkan botol bahan kimia tidak bertutup di dalam kebuk wasap.